Приложение № ____
к извещению об осуществлении закупки
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (директор) _____________________
(наименование должности руководителя заказчика)
______________ / _____________________
(подпись)              (инициалы, фамилия)
«____» ______________ 20____ г.
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)
на поставку оборудования для оснащения
«Сенсорная комната (тёмная)»
ВАЖНО: ДОКУМЕНТ ТРЕБУЕТ АДАПТАЦИИ
Это редактируемый шаблон, а не готовая закупочная документация. До утверждения и размещения заказчик проверяет и адаптирует объект закупки, состав, количество, характеристики, сроки и условия поставки с учётом статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, актуальных позиций КТРУ, национального режима, потребностей учреждения и условий конкретной процедуры.
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: __________________________________________________________________
1.2. Объект закупки: поставка оборудования — оснащение тёмной сенсорной комнаты для релаксационных и коррекционных занятий с обучающимися, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Место поставки: _________________________________________________________________
1.4. Срок поставки: в течение ________ календарных дней с даты заключения контракта.
1.5. Минимальная площадь помещения для размещения комплекта — не менее 20 м². Точный состав уточняется по фактической планировке помещения.
1.6. Итоговая редакция технического задания утверждается заказчиком после проверки и адаптации описания объекта закупки в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2. Нормативные документы
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям следующих документов в редакции, действующей на дату поставки:
— Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
— технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
— технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
— технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» — для оборудования, подключаемого к электрической сети;
— СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
— СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
— национальные стандарты на мебель для образовательных организаций, действующие на дату поставки.
3. Общие требования к поставляемому товару
3.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов; год выпуска — не ранее года, предшествующего году поставки.
3.2. На товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, поставщик представляет сертификаты соответствия либо декларации о соответствии. Документы передаются заказчику одновременно с товаром.
3.3. Материалы, контактирующие с обучающимися, должны быть нетоксичными и допускать обработку дезинфицирующими средствами. Конструкции не должны иметь острых углов, кромок и выступающих креплений в зоне доступа детей.
3.4. Мебель поставляется с цветовой маркировкой номера мебели (ростовой группы) в соответствии с таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21. Номера мебели уточняются заказчиком при заключении контракта исходя из состава обучающихся.
3.5. Описание объекта закупки не содержит указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, требования к производителю товара, к участнику закупки, его деловой репутации, опыту работы, наличию у него производственных мощностей и трудовых ресурсов. Все характеристики приведены в виде максимальных и (или) минимальных значений либо значений, которые не могут изменяться (часть 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ). Если в описании отдельной позиции по объективным причинам приведено указание на товарный знак, такое указание сопровождается словами «или эквивалент» с указанием параметров эквивалентности.
3.6. При наличии в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) позиции, соответствующей объекту закупки, применяются наименование, единица измерения и характеристики товара из соответствующей позиции каталога (Правила использования КТРУ, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145).
3.7. К закупке применяются условия допуска, запреты и ограничения на товары, происходящие из иностранных государств, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875. Подтверждение страны происхождения товара осуществляется в порядке, предусмотренном указанным постановлением, в том числе выпиской из реестра российской промышленной продукции.
3.8. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировании и хранении.
4. Перечень поставляемого оборудования и требования к характеристикам
	№
	Наименование товара
	Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Колонна воздушно-пузырьковая угловая (одинарная)
	Высота не менее 1800 мм. Угловое исполнение. Основание из МДФ с влагостойким покрытием. Подсветка со сменой цветов, управление с пульта.
	шт.
	1

	2
	Колонна воздушно-пузырьковая угловая (двойная)
	Высота не менее 1800 мм, два цилиндра. Основание из МДФ с влагостойким покрытием. Не менее 6 режимов подсветки.
	шт.
	1

	3
	Мягкая платформа угловая под колонну
	Габариты не менее 700 × 700 мм, высота не менее 250 мм. Угловое исполнение. Наполнитель — пенополиуретан, обивка — винилискожа. Совместимость с поставляемыми колоннами.
	шт.
	2

	4
	Комплект акриловых зеркал к колоннам
	Не менее 2 элементов на колонну. Материал — безопасный акрил.
	компл.
	2

	5
	Проектор звёздного неба
	Проекция не менее чем на 20 м². Питание 220 В, мощность не более 20 Вт.
	шт.
	1

	6
	Проектор с комплектом сменных дисков
	Не менее 4 сменных дисков с изображениями в комплекте. Возможность проекции на стену и потолок.
	шт.
	1

	7
	Комплект дополнительных дисков для проектора
	Не менее 4 дисков различной тематики. Совместимость с поставляемым проектором.
	компл.
	1

	8
	Фибероптический модуль «Звёздный дождь»
	Не менее 100 волокон, длина волокна не менее 1500 мм. Источник света с автоматической сменой цвета. Волокна не нагреваются, безопасны для контакта.
	шт.
	1

	9
	Панель настенная светозвуковая интерактивная
	Габариты не менее 600 × 600 мм. Реакция на прикосновение. Не менее 3 режимов работы. Безопасное крепление к стене.
	шт.
	1

	10
	Панель тактильная настенная
	Габариты не менее 600 × 600 мм. Не менее 5 различных фактур на панели. Материал — дерево, текстиль или полимер, поверхности допускают влажную обработку. Крепление настенное, комплект крепежа в поставке. Наличие документа о подтверждении соответствия по действующим техническим регламентам Таможенного союза.
	шт.
	2

	11
	Сухой бассейн с шариками
	Габариты не менее 1400 × 1400 мм, высота бортов не менее 400 мм. Наполнение — не менее 800 шариков диаметром не менее 70 мм. Материал бортов — поролон с обивкой из ПВХ-ткани.
	шт.
	1

	12
	Комплект дополнительных шариков
	Не менее 200 шт., диаметр не менее 70 мм. Материал — гипоаллергенный полиэтилен.
	компл.
	1

	13
	Мат напольный мягкий
	Габариты не менее 2000 × 1000 мм, толщина не менее 40 мм. Наполнитель — пенополиуретан, обивка — винилискожа.
	шт.
	2

	14
	Мат настенный защитный
	Габариты не менее 1000 × 1000 мм, толщина не менее 30 мм. Крепление настенное, комплект крепежа в поставке.
	шт.
	4

	15
	Пуф-кресло мягкий
	Габариты не менее 600 × 600 × 600 мм. Наполнитель — пенополистирол. Обивка — винилискожа, допускающая обработку дезсредствами. Допустимая нагрузка не менее 60 кг.
	шт.
	2

	16
	Пуф-трансформер
	Не менее 3 вариантов конфигурации. Наполнитель — пенополиуретан, обивка — винилискожа.
	шт.
	1

	17
	Кресло-мешок
	Объём не менее 200 литров. Наполнитель — пенополистирол. Внешний чехол съёмный, допускающий стирку. Двойная строчка швов.
	шт.
	2

	18
	Зеркальный шар с приводом и источником света
	Диаметр шара не менее 200 мм. Привод вращения и направленный источник света в комплекте. Безопасное потолочное крепление.
	компл.
	1

	19
	Установка для ароматерапии
	Не менее 3 режимов интенсивности. Автоотключение при отсутствии воды. Объём резервуара не менее 100 мл. Питание 220 В. Комплект масел в поставку не входит.
	шт.
	1

	20
	Прибор для музыкального сопровождения занятий
	Воспроизведение с флеш-носителя и с карты памяти. Регулировка громкости. Выходная мощность не менее 10 Вт. Комплект фонограмм для релаксации — не менее 10 треков — в поставке.
	шт.
	1

	21
	Комплект утяжелённых одеял
	Не менее 2 шт., вес каждого от 2 до 4 кг. Материал — хлопок. Наполнитель — гипоаллергенный.
	компл.
	1

	22
	Утяжелённый жилет
	Не менее 2 размеров под возраст от 3 до 12 лет. Вес регулируемый съёмными вставками.
	шт.
	2

	23
	Затемняющие шторы или жалюзи
	Светонепроницаемость не менее 90%. Материал соответствует требованиям пожарной безопасности для образовательных учреждений.
	компл.
	1

	24
	Светильник рабочего освещения для специалиста
	Регулировка яркости не менее чем в 3 положениях. Направленный свет с углом рассеивания не более 60°, не засвечивающий зону занятий. Питание 220 В.
	шт.
	1


Всего позиций: 24. Единицы измерения указаны в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОК 015-94). Количество по каждой позиции корректируется заказчиком под фактическую площадь помещения и число обучающихся.
5. Требования к поставке и передаче товара
5.1. Поставка осуществляется силами и за счёт поставщика по адресу, указанному в пункте 1.3, включая разгрузку и занос в помещение.
5.2. Сборка, установка, крепление к строительным конструкциям и монтаж не входят в предмет поставки. Заказчик организует эти работы самостоятельно либо привлекает выбранного квалифицированного исполнителя с соблюдением инструкций изготовителя.
5.3. Оборудование, требующее квалифицированного подключения к электрической сети или инженерным системам, передаётся без такого подключения. Подключение организует заказчик через выбранного квалифицированного исполнителя. При приёмке проверяются режимы, доступные без сборки, монтажа и подключения.
5.4. Поставщик проводит инструктаж работников заказчика по эксплуатации поставленного оборудования продолжительностью не менее одного часа. Факт проведения инструктажа фиксируется в акте.
5.5. Упаковочные материалы вывозятся поставщиком.
6. Требования к гарантии качества товара
6.1. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке, если для отдельных позиций изготовителем не установлен больший срок.
6.2. На оборудование, относящееся к машинам и оборудованию, поставщик предоставляет гарантию производителя (часть 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ).
6.3. В течение гарантийного срока поставщик за свой счёт устраняет недостатки либо заменяет товар ненадлежащего качества в срок не более 30 календарных дней с даты получения уведомления заказчика.
6.4. Поставщик обеспечивает консультационную поддержку по вопросам эксплуатации в течение всего гарантийного срока.
7. Требования к сопроводительной документации
Одновременно с товаром заказчику передаются:
— сертификаты соответствия или декларации о соответствии на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия;
— паспорта изделий и инструкции по эксплуатации на русском языке;
— гарантийные талоны с указанием даты начала гарантийного срока;
— руководства по сборке для оборудования, поставляемого в разобранном виде.
8. Порядок приёмки
8.1. Приёмка осуществляется по количеству и качеству в соответствии со спецификацией к контракту.
8.2. Документ о приёмке формируется и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Датой приёмки считается дата размещения в единой информационной системе документа о приёмке, подписанного заказчиком.
8.3. При обнаружении несоответствия заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием выявленных недостатков и срока их устранения.
8.4. Приёмка поставки не включает отдельно организуемые заказчиком сборку, установку, крепление, монтаж и подключение. Недостатки товара, обнаруженные при последующей сборке или установке по инструкции изготовителя, фиксируются заказчиком и предъявляются поставщику в порядке, установленном контрактом и гарантией.
 
Разработал: _____________________________ / __________________
(должность, подпись)                                  (инициалы, фамилия)
Согласовано: ____________________________ / __________________
(должность, подпись)                                  (инициалы, фамилия)
